Встреча с представителями Жилищника прошла в пожарно-спасательном отряде
23.08.2023
Сотрудники Управления по Восточному округу Департамента ГОЧСиПБ вместе с пожарно-спасательным отрядом № 211 организовали встречу с работниками ГБУ «Жилищник», на которой обсудили важные вопросы противопожарной профилактики.
На встрече заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 211 Юрий Николаев показал оснащение пожарного автомобиля и также изучили виды огнетушителей.
Виды огнетушителей, больше подходящих для использования в пределах жилой зоны:
· углекислотные огнетушители;
· порошковые конструкции;
· воздушно-эмульсионные;
· воздушно-пенные и водно-пенные изделия.
Углекислотный огнетушитель:
Идеально подходит для использования в доме или квартире. В качестве основы действующего вещества используется двуокись или диоксид углерода. Преимущества этого типа огнетушителей состоят в:
· высокой эффективности на первоначальных стадиях возгорания;
· относительно небольшом размере основных моделей, подходящих для применения в жилой квартире
· полном отсутствии следов воздействия огнетушащих веществ;
· прочной конструкции корпуса;
· том, что не требует специальной подготовки для применения.
Устройство эффективно в борьбе с возгораниями бытовой и кухонной техники, находящейся под напряжением. Дополнительным достоинством изделия является его действенность на начальной стадии тушения пожара.
Достоинства огнетушителя порошкового типа:
· Порошковый огнетушитель – это самый распространенный вид средств тушения пожара. Имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких как:
· достаточно высокая эффективность действия против пожаров различной классификации;
· небольшая масса огнетушителя;
· простота использования.
«Недостаточная эффективность против тлеющих горючих веществ компенсируется сильным первоначальным воздействием струи огнетушащих веществ. Сбив основное пламя пожара, вы получите возможность бороться с тлеющими источниками с помощью обычной воды», - отметил заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 211 Юрий Николаев.
Воздушно-пенные и водно-пенные изделия:
Безопасный и экологически чистый тип огнетушащего устройства. Устройство применяется достаточно давно, его использование актуально и сегодня. Современные воздушно-пенные огнетушители этого типа способны эффективно бороться с пожарами различного класса. Прибор имеет следующие достоинства:
· безопасен для человека и домашних животных, не наносит серьезного вреда домашнему интерьеру;
· не требует специальной подготовки для применения;
· эффективен по отношению к большей части возгораний.
К числу недостатков устройства следует отнести опасность применения в случае возгорания электрических приборов, находящихся под напряжением. Не рекомендуется содержать изделие в неотапливаемом помещении, где температура опускается ниже 0 °С.
Воздушно-эмульсионный огнетушитель
Это устройство является относительно новым и только осваивается в качестве прибора, находящего массовое применение. Главным препятствием на пути широкого использования этого изделия является его высокая цена. В остальном ВЭО имеет следующие достоинства:
· эффективен против большинства классов пожара;
· глубокая проникающая способность ОТВ;
· имеет небольшой вес в сочетании с малыми габаритами и высокой эффективностью;
· безопасен для здоровья человека и домашних животных;
· прост и удобен в применении.
Эту важную информацию получили во время встречи работники ГБУ «Жилищник» Косино-Ухтомского района. Работа с ними проводится постоянно.
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